証明書1

|  |
| --- |
| （1）革構造の証明書（顕微鏡写真）  ・明らかに革とわかる場合は不要です。  ・目視や触感で革及び床革の判定ができない場合はISO 17186に準拠して革断面繊維構造が判定できる顕微鏡写真（倍率がわかるもの）を添付してください。  ・仕上げ・塗装膜が厚い場合は、ISO 17186に準拠して塗装膜厚を測定してください（0.15 mm以下が認定条件です）。 |